**ПРЕНОСИВА ИНТЕРАКТИВНА БЕЛА-ТАБЛА – ПРИРУЧНИК**

**ЗА WB2700, WB3100, WB3100M**

УПОЗОРЕЊЕ: ПРЕ ПОДЕШАВАЊА ВАШЕ ПРЕНОСИВЕ ИНТЕРАКТИВНЕ БЕЛЕ-ТАБЛЕ, МИЛОМО ВАС ПРОВЕРИТЕ СВЕ ДЕЛОВЕ И ПРОЧИТАЈТЕ ПРИРУЧНИК

**Корак 1*.*** Потврдите сваку компоненету **Корак 2.** Инсталација: Уређај је повезан са **Корак 3.** Инсталација: преносивог уређаја. рачунаром „USB“ каблом. Пројектор је Убаците CD и инсталирајте подршку, повезан са рачунаром VGA каблом. притисните „смарт IWB“ икону на радну

површину.

**Уколико рачунар нема „NET Framework“**

**подршку, подесите га пре инсталације**

**уређаја.**







**Корак 4.** Подешавања:

Кликните на „Подешавања“ на обавештајном менију, уверите се да је црвени ласер тачно на средини површине на којој пројектујете. Види слику.

Кликните заредом 15 пута (или 4) у тачку, не померајте електронску оловку док се тачка не изгуби. (Погледај електронску оловку и миша).









* Начин рада:

1. Инсталирање радне површине 1. Инсталирање уграђеног пројектора





* Исход Упозорење:



Препоручена удаљеност од пријемника до екрана је 3 – 5 метара.

Уверите се да нема препрека између пријрмника и површине пре подешавања.

Не померајте пријемник након подешавања.

Тек када је врх електронске оловкеупаљен уређај може да прими сигнал.

Не сме постојати препрека (блокада) између врха електронске оловке и

пријемника.

**ПИТАЊА:**

* **Зашто миш неможе да иде лагано (глатко)?**

Убаци „SmartIWB“ у ризичну зону у антивирус програм.

Напусти антивирус програм.

* **Зашто програм неможе да сачува подешавања и поставке?**

**Windows 7 и Vista:**

Затвори „UAC“ или десним кликом на „SmartIWB“ и покрени „Run as Administrator“

**Windows 8:**

Десним кликом на„SmartIWB“ и покрени „Run as Administrator“.